Ogłoszenie nr 540128851-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.

**Wielgie:  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:**561985-N-2019   
**Data:**17/06/2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Wielgie, Krajowy numer identyfikacyjny 54977200000000, ul. ul. Starowiejska  8, 87-603  Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 897 380, e-mail kglowinski@wielgie.pl, faks 542 897 795.   
Adres strony internetowej (url): http://bip.wielgie.pl/

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**II   
**Punkt:**II.1   
**W ogłoszeniu jest:**Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie   
**W ogłoszeniu powinno być:**Budowa dróg na terenie gminy Wielgie   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**II   
**Punkt:**II.4   
**W ogłoszeniu jest:**Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 816 mb o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna o grubości 3 cm - warstwa wiążąca o grubości 3 cm, - górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 8 cm; - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; - warstwa odsączająca wykonana z pospółki o grubości 10 cm, sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe Montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z środków Funduszu Dróg Samorządowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.   
**W ogłoszeniu powinno być:**Przedmiotem zamówienia jest Budowa dróg na terenie gminy Wielgie w ramach, której zostaną wykonane następujące zadania: a) Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 816 mb o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna o grubości 3 cm - warstwa wiążąca o grubości 3 cm, - górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 8 cm; - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; - warstwa odsączająca wykonana z pospółki o grubości 10 cm, sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe Montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z środków Funduszu Dróg Samorządowych b) Przebudowa części drogi nr 170807C Witkowo Czarne oraz części drogi nr 170834C Gołąbki Nowa Wieś Zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 995 mb o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna o grubości 3 cm; - warstwa wiążąca o grubości 3 cm; - górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 8 cm; - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; Montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania z środków Urzędu Marszałkowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanym, stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**II   
**Punkt:**II.8   
**W ogłoszeniu jest:**zakończenia: 2019-10-15   
**W ogłoszeniu powinno być:**zakończenia: 2019-10-31   
  
**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**   
**Numer sekcji:**IV   
**Punkt:**IV.6.2   
**W ogłoszeniu jest:**Data: 2019-07-01, godzina: 09:00,   
**W ogłoszeniu powinno być:**Data: 2019-07-10, godzina: 09:00,